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Программно-аппаратный комплекс для наблюдений Солнца на РАТАН-600 является уникальным по числу регистрируемых длин волн в широком диапазоне и постоянно развивается (112 каналов в диапазоне от 750 МГц до 18 ГГц в текущей разработке). При этом параметры Стокса регистрируются одновременно на всех каналах (интенсивность и круговая поляризация). 

Весь процесс наблюдений организован для работы в автоматическом режиме. Создана и развивается единая информационная система, выполняющая задачи сбора данных (включая подготовку наблюдений, их проведение, поканальное управление усилением в ходе наблюдений, проведение калибровок), контроля качества данных (с ежедневной рассылкой писем ответственным лицам в случае обнаружения неисправных каналов), их хранения, передачи по каналам связи (оптоволокно, GPRS) на специализированный сервер в СПб филиале САО, где выполняется занесение в базу данных, первичная автоматическая обработка, и представлены веб-интерфейсы для поиска, скачивания, и просмотра данных, сопоставления с данными других обсерваторий, интерактивного анализа (включая гаусс-анализ источников), и онлайн моделирования наблюдаемых локальных радиоисточников на Солнце. 
