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Сибирский солнечный радиотелескоп (ССРТ) является уникальным инструментом для изучения солнечной активности в сантиметровом диапазоне. Рабочая полоса частот ССРТ 5670-5790 МГц. Расположенный в 250 км от Иркутска, ССРТ представляет собой крестообразный многоэлементный радиоинтерферометр с двумя линиями антенн в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, по 128 антенн в каждой линии. Радиоизображение Солнца формируется в результате вращения вместе с Землей веерной диаграммы направленности, образованной с помощью многочастотного приема. За 4-6 минут можно получить полную двумерную картину распределения радиояркости по диску Солнца в поляризованном и неполяризованном излучениях. Пространственное разрешение радиотелескопа около 20х20 угловых секунд. Синфазное сложение сигналов, принятых антеннами одной линии, обеспечивается волноводным трактом, построенным по этажно-параллельной схеме. Многочастотный прием реализуется с помощью 180-канального приемного устройства. Каждый канал имеет полосу частот 599 кГц и два выхода по поляризованному и неполяризованному излучениям.

Основными задачами ССРТ являются:

· обзор состояния солнечной активности в диапазоне длин волн, в котором активные области и вспышки проявляются наиболее контрастно;

· изучение структуры активных областей на уровне, соответствующем генерации радиоизлучения на выбранной рабочей длине волны;

· изучение объемной картины развития активных областей и вспышек;

· изучение динамики короны активных областей в течение дня и день ото дня на фоне интенсивного излучения солнечного диска;

· изучение вспышечных процессов в активных областях;

· синоптическое изучение солнечной активности в течение оборота и от оборота к обороту Солнца;

· изучение мелкомасштабной структуры активных образований и быстропротекающих процессов на Солнце.

Регулярные наблюдения Солнца на ССРТ позволяют иметь ежедневные данные в радиодиапазоне. Архивы данных ССРТ содержат данные одномерных наблюдений (линейное сканирование Солнца – ведется с 1985 г.), двумерные карты распределения радиояркости (с 1992 г.) в различных форматах представления, с 1992 г. проводятся исследования быстрых процессов (спайки). Объем данных за день наблюдения, в зависимости от периода года, порядка 300 Мб. Результаты наблюдений, как оригинальные, так и содержащие результаты обработки (например, двумерные карты Солнца) записываются на CD-носители. На настоящее время архив данных на CD-носителях около 80 Гб.

Для решения фундаментальных задач исследования солнечной активности и решения задач прогноза активности Солнца необходимо иметь данные как с других радиотелескопов мира, так и данные в других диапазонах длин волн. Данные же ССРТ органически входят в совокупность данных мировых центров, использование этих данных позволяет строить уточненные образы распределения радиояркости Солнца. Для широкого обмена данными с российскими и зарубежными центрами создан информационный Web-сервер радиоастрофизической обсерватории на базе Sun Sparcstation 10 (ssrt.iszf.irk.ru) в Иркутске. Разработано и отлажено программное обеспечение Web-сервера, представленное в виде Java, CGI Perl программ. Обеспечен FTP-доступ к части архива данных солнечной активности. Данные хранятся в виде FITS и JPG-файлов, имеется информация о микроволновых всплесках солнечной активности в формате Solar Geophisical Data с 1996 г. Связь с ССРТ осуществляется через региональный узел Роснет (Улан-Удэ) по коммутируемым телефонным линиям. В связи с плохим качеством линий информационный обмен возможен только по электронной почте (ssrt@eastsib.ru). На сервере радиоастрофизической обсерватории включена страница магнитной обсерватории ИСЗФ с информацией об обсерватории, приведены данные о магнитных суббурях, К-индексах, часовых и суточных изменениях, используемых приборах. Ведется работа по отображению данных о магнитной активности в реальном времени.

Необходимо отметить, что информационное наполнение сервера – коллективный труд сотрудников радиоастрофизической обсерватории: по описанию радиотелескопа, организации и отслеживанию публикаций и, главное, по представлению информации о солнечной активности, полученной на Сибирском Солнечном радиотелескопе. В 1999 г. РФФИ поддержано направление работ по созданию и развитию ИВТР (проект N 99-07-90038), что позволит при своевременном получении финансовых средств провести увеличение ресурсов сервера и улучшить получение информации непосредственно с радиотелескопа.

