Приложение. Список процедур и функций разработанной библиотеки IDL





Название �
Назначение�
�
_TREND �
Функция вычитания тренда �
�
ADD_EOF �
Добавление маркера конца файла (DOS)�
�
ADD_LF �
Преобразование текстового файла из формата UNIX в DOS (добавление символов перевода строки)�
�
AORCLIP �
Процедура, позволяющая вырезать фрагмент из исходного файла данных, записанного на АОП �
�
AR_TO_STRING�
Преобразование символьного массива в скалярную строку�
�
ARC �
Процедура рисования дуги�
�
ARCH �
Гиперболический арккосинус�
�
ARCTH �
Гиперболический арккотангенс�
�
ARSH �
Гиперболический арксинус�
�
ARTH �
Гиперболический арктангенс�
�
BEND �
Функция вычисления огибающей �
�
BIT_TO_BYTE�
Преобразование бит-последовательного массива в байт-последовательный�
�
BMP_READ�
Функция чтения файла в формате BMP с возможностью обработки монохромных изображений �
�
BSO_BST �
Преобразование форматов исходных файлов АОП�
�
CALCSURF�
Вычисление плоскости по заданным коэффициентам (генерация аппроксимирующей плоскости по коэффициентам, полученным с помощью функции SFIT)�
�
CAL_SUN�
Процедура автоматической калибровки двумерных изображений Солнца методом Ханаоки�
�
CHAN_TO_P�
Расчет углов, соответствующих заданным каналам приемника ССРТ�
�
CHANFREQ�
Прямое и обратное соответствие номеров каналов частотам приемника ССРТ �
�
CHECKVIS�
Модель «спокойного Солнца» в записях ССРТ�
�
CIRC �
Процедура, определяющая пользовательский символ как круг�
�
COEFFR �
Функция расчета уширения ДН ССРТ в полосе частот�
�
CURSORPOS�
Выдача координат курсора на графическое окно�
�
CYR �
Преобразование букв русского алфавита в буквы, требуемые при использовании векторных шрифтов�
�
CYRCONV �
Преобразование кодировок русского алфавита DOS ( Windows и Windows ( DOS �
�
DATE_STRING�
Преобразование цифровой даты в дату с названием месяца и наоборот�
�
DB_FILTER�
Поисковая процедура базы данных активных областей�
�
DEF_CIRC�
Расчет окружности по трем точкам�
�
DEF_SSRT�
Определение системной переменной, содержащей константы для ССРТ�
�
DEF_UC �
Определение системной переменной, содержащей мировые константы �
�
DEV_CLOSE�
Закрытие графического устройства (используется в паре с DEV_SEL)�
�
DEV_SEL �
Выбор графического устройства (используется в паре с DEV_ CLOSE)�
�
DIFROT �
Расчет гелиодолгот при дифференциальном вращении �
�
DISTANCE�
Вычисление расстояния между точками в пространствах различной размерности�
�
DRAW_CIRCLE�
Процедура, изображающая окружность с заданными центром и радиусом�
�
DRAW_MARKER�
Процедура, изображающая маркер треугольной формы�
�
EQUIV �
Сравнение двух переменных любых типов (в т.ч. векторов и массивов)�
�
EVEN �
Определение четности чисел�
�
FILESETTING�
Интерактивная процедура выбора фрагмента записи в исходном файле АОП�
�
FILETYPE�
Автоматическое распознавание типа файла (BMP, GIF, TIF, JPG, FITS)�
�
FIND_CIRCLE�
Вычисление координат центра и радиуса окружности, проходящей через три заданные точки�
�
FIND_EQUAL�
Поиск совпадающих элементов в массивах�
�
FIND_PEAKS�
Поиск локальных максимумов�
�
FRAG_COPY�
Выделение фрагмента 2- или 3-мерного массива �
�
FRAGMENT�
Интерактивное выделение фрагмента двумерного массива�
�
FRD_TIME�
Быстрое чтение времени наблюдений для группы файлов FITS в заданном каталоге�
�
FREAD �
Процедура чтения данных из файлов исходных записей АОП и FDAS�
�
FREE_ALL�
Закрытие всех открытых файлов и освобождение всех логических каналов�
�
FWHM �
Вычисление ширины на полувысоте�
�
GAUSSIAN�
Функция y = exp(–x2)�
�
HMS �
Преобразование времени, выраженного в форме ‘hh:mm:ss’ или в виде набора трех чисел ([hh, mm, ss]), в часы�
�
HMSD �
Преобразование времени, в том числе и массива, выраженного в форме ‘hh:mm:ss’, в часы �
�
IM_CON_TOG�
Вывод на экран двух массивов: первого в «телевизион�ном» представлении, второго — в контурном�
�
INT_ORD �
Расчет номеров порядков и каналов для линейных интерферометров ССРТ�
�
INTEGRATE�
Функция интегрирования�
�
INV_INDEX�
Расчет одномерных индексов, дополнительных к заданным�
�
MEDIAN1D�
Медианная фильтрация двумерного массива по одной координате�
�
MSUNIX �
Преобразование совокупности программных файлов IDL в формат, соответствующий требованиям UNIX�
�
MULTIFRAME�
Функция интерполяции трехмерного массива (заполнение промежуточными значениями последовательности кадров)�
�
NAME_EXTRACT�
Выделение краткого имени и расширения файла из полного (входной аргумент — полное имя)�
�
NAME_LUN�
Выделение краткого имени и расширения файла (входной аргумент — номер логического канала)�
�
OPLOT_PEAKS�
Разметка на графике локальных максимумов�
�
ORD_RECOGNIZE�
Функция, определяющая, какому номеру интерференционного порядка ССРТ соответствуют данные каналы �
�
P_TO_CHAN�
Расчет каналам приемника ССРТ, соответствующих заданным углам�
�
PIC_DIG �
Преобразование изображения в линейный массив (векторизатор)�
�
PLOT_STICK�
Линейчатый график�
�
PLOTLINE�
Изображение на графическом устройстве прямой с заданным наклоном, проходящей через заданную точку�
�
RD_IMAGE�
Универсальная функция чтения графических файлов (BMP, GIF, TIF, FITS)�
�
RDPIXG �
Усовершенствованная функция RDPIX (чтение координат и значений элементов двумерного массива) — добавлена координатная система, в которой представлен массив �
�
READ_DIG�
Чтение выходного файла векторизатора PIC_PLOT�
�
READ_FDAS�
Чтение файлов, записанных на быстрой системе регистрации ССРТ FDAS�
�
READFILE�
Чтение файлов, записанных на системах быстрой регистрации ССРТ�
�
READFORM�
Универсальная функция чтения форматного (текстового) файла�
�
REC1, RECOD1 �
Преобразование текстового файла из формата КОИ-8 в формат MS Windows�
�
REM_LF �
Преобразование текстового файла из формата DOS в UNIX (удаление символов перевода строки)�
�
ROT_OPTIMIZE�
Нахождение угла поворота одного двумерного массива относительно другого, максимизирующего корреляционную функцию�
�
ROTVEC �
Поворот, сдвиг и изменение длины вектора�
�
S_ALIGN �
«Выпрямление» многоканальной записи ССРТ�
�
SCALE �
Процедура сохранения и восстановления координатной системы в данном графическом окне�
�
SELECT_PEAK�
Выделение локального максимума, ограниченного локальными минимумами�
�
SELECT_SET�
Выбор одной линии из набора, ближайшей к заданной точке�
�
SHIFT_DATE�
Изменение даты на заданное количество дней�
�
SHOW_ALL�
Вывод на передний план всех графических окон�
�
SIGN �
Функция sign(x)�
�
SINC �
Функция sinc(x)=sinx/x�
�
SMH �
Функция преобразования времени, заданного в секундах, в символьную переменную вида ‘hh:mm:ss’�
�
SMOOTH1D�
Сглаживание двумерного массива по одной координате�
�
SOLVE_LS�
Решение линейной системы уравнений�
�
SPLIT_ARRAY�
Процедура выделения подмассивов из одномерного массива с пропущенными значениями�
�
SSRT_FILE_STRUC�
Определение структур всех типов файлов данных с систем быстрой регистрации ССРТ�
�
STRETCH_IMAGE�
Растяжение/сжатие двумерного массива по вертикали и горизонтали�
�
STRSPLIT�
Разбиение символьного массива на подмассивы по заданным разделителям�
�
STRSUBST�
Замена символьного фрагмента на заданный�
�
SUBDIR �
Выделение подкаталога из длинного имени файла�
�
SUBS1TO2�
Преобразование одномерного индекса в двумерный�
�
SUNEPH �
Процедура расчета солнечных эфемерид для заданного момента времени�
�
SUNROT �
Функция «поворота» плоского изображения Солнца вокруг полярной оси�
�
SWAP_ARRAY�
Перестановка зеркальных компонент массива, получающихся в результате быстрого преобразования Фурье�
�
T_TICKS0�
Функция, формирующие метки координатной оси в виде ‘hh:mm:ss’ (по оси — секунды)�
�
T_TICKS1�
Функция, формирующие метки координатной оси в виде ‘hh:mm:ss.ms’ (по оси — секунды)�
�
TIME_DIFFERENCE�
Вычисление временной разности между двумя различными датами�
�
TIME_SYN�
Преобразование кода времени, записанного в файлах акустооптического приемника ССРТ (двоично-десятич�ный код), в секунды или символьный формат вида «hh:mm:ss» �
�
TIMEPROF�
Интерактивная процедура, представляющая временной профиль текущей координаты 3-мерного массива �
�
TREND �
Функция вычисления тренда�
�
TV_AXES �
Быстрый вывод двумерного массива в «телевизионном» представлении с координатными осями�
�
TVCON �
Вывод двумерного массива в «телевизи�онном» представлении с координатными осями с автоматической подгонкой его размеров под текущее графическое устройство�
�
UT_TICK0�
Функция, формирующая метки координатной оси в виде ‘hh:mm:ss’ (по оси — часы)�
�
UT_TICK1�
Функция, формирующая метки координатной оси в виде ‘hh:mm:ss.ms’ (по оси — часы)�
�
VELOVECG�
Модифицированная процедура изображения поля векторов с расширенными возможностями�
�
W_BOX_CURSOR�
Процедура вывода рамочного курсора для программ с графическим интерфейсом�
�
W_CURS �
Преобразование формы курсора под MS WINDOWS�
�
W_EOF �
Запись маркера конца файла (DOS)�
�
WBC_EX �
Пример использования процедуры W_BOX_CURSOR�
�
WDEL �
Удаление всех графических окон�
�
WGTMAX �
Функция расчета координаты средневзвешенного центра�
�
XDELFILE�
Интерактивное удаление файла�
�
XQUESTION�
Выдача диалогового окна запроса�
�
XSELECT �
Интерактивный выбор элемента списка�
�
XTEXT �
Диалоговое окно просмотра текстового массива или файла (аналогичное XDISPLAYFILE)�
�
XWARNING�
Выдача диалогового окна сообщения�
�
�
Программы с графическим интерфейсом


_S_M_IMP�
Программа для подавления полос в изображениях, полученных на ССРТ, и их калибровки в интерактивном режиме�
�
ARDB �
Интерактивная база данных активных областей с графическим интерфейсом�
�
ARRAY_VIEW�
Интерактивная программа просмотра двумерных массивов (и файлов) в различных представлениях данных�
�
ADJ_CIR �
Интерактивная центровка изображения Солнца �
�
CONT_SETTING�
Интерактивный выбор уровней для контурного представления двумерных массивов�
�
EWSN_VIEW�
Программа просмотра одномерных записей ССРТ и диспетчер вызова программ измерения характеристик источников�
�
FILE_ALIGN�
Программа «выпрямления» одномерной записи ССРТ, автоматического поиска и компенсации переключений усиления�
�
L_R_PROC�
Обработка «выпрямленных» записей�
�
PARAM_SSRT�
Расчет основных характеристик ССРТ для заданного момента времени�
�
PIC_PLOT�
Программа для преобразования изображений в массивы (векторизатор) со встроенным графическим редактором �
�
SHOW_PICTURE�
Интерактивный вывод содержимого графического файла�
�
SOURCE �
Программа определения координат источника�
�
SOURCE_SIZE�
Программа измерения размера и потока источника�
�
SSRT�
Диспетчер вызова различных программ обратоки и анализа данных�
�
SSRT_MAP_VIEW�
Программа просмотра двух двумерных изображений Солнца�
�
SUNCALC �
Программа преобразования координат на Солнце между различными системами �
�
YP �
Программа интерактивного определения координат центра и радиуса изображения Солнца �
�
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